[bookmark: _GoBack]***实验室重要危险源主要风险清单
（示例）
	楼宇房间
	实验室安全责任人
	风险类别
	风险序号
	风险内容
	风险管控情况

	XX校区XX楼XX房间
	X某某

	【第二类】气体气瓶安全风险
	11（化学爆炸风险）
	氢气瓶1个
	（1）涉及有毒、可燃气体的场所，配有通风设施和相应的气体监测和报警装置等。
（2）可燃性气体与氧气等助燃气体气瓶不得混放。
（3）气瓶合理固定，保证气瓶在有效期内。
（4）使用完毕，应及时关闭气瓶总阀。
（5）气体管路和气瓶连接正确、有清晰的标识。

	
	
	【第六类】制冷设备风险
	36（冻伤风险）,37（窒息风险）
	20L液氮罐2个
	（1）定期开展应急知识学习、应急处置培训和应急演练。
（2）使用过程中需做好个人防护，穿戴实验服、防冻伤手套，不得穿短袖、短裤、拖鞋等。
（3）须安装氧含量监测报警装置。

	
	
	【第六类】制冷设备风险
	35（爆炸风险）
	冰箱2台
	（1）贮存危险化学品的冰箱应为防爆冰箱或经过防爆改造，并在冰箱门上注明是否防爆。
（2）试剂不得堆放、叠放。实验室冰箱中试剂瓶螺口拧紧，无开口容器，不得放置非实验用食品、药品。超低温冰箱门上有储物分区标识，置于走廊等区域的超低温冰箱须上锁
（3）冰箱不超期使用（一般使用期限控制为10年），如超期使用须经审批。
（4）冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物，不影响散热。

	
	
	【第五类】加热设备风险
	31（烫伤风险）,33（操作过程风险）
	烘箱3台
	（1）张贴加热设备安全操作规程、设备周边醒目位置张贴高温警示标志，并有必要的防护措施。
（2）使用加热设备时，温度较高的实验有人值守或有实时监控措施。
（3）加热设备应放置在通风干燥处，不直接放置在木桌、木板等易燃物品上，周围有一定的散热空间，设备旁不能放置易燃易爆化学品、气瓶、冰箱、杂物等，应远离配电箱、插座、接线板等设备。

	
	
	【第一类】危险化学品安全风险
	5（腐蚀风险）
	硫酸5瓶
	（1）配置洗眼装置。
（2）使用过程中佩戴防护眼镜、防护手套等。
（3）实验需在通风柜内进行，进行实验时，通风柜可调玻璃视窗开至离台面10 ~ 15cm。
（4）配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能等的设施设备。



分管领导（签章）：_____________                            安全管理员（签名）__________
                                                  
危险源内容须根据本实验室重要危险源的名称、规格和数量等进行填报。如：硫酸8瓶；高氯酸4瓶；乙醇25L；石油醚50L；氢气瓶1个；氮气瓶5个；***病原生物；**实验动物**个；X射线衍射仪**台；烘箱**台；马弗炉**台；油浴锅**台；冰箱**台；超低温冰箱**台；液氮灌**个；储气罐**个；高压灭菌锅**个；反应釜**个等，数量有波动可写范围。
